**Příloha č. 3**

**Modelový příklad 1**

**dveřní jmenovka**

* modulový systém: ***system Slim-Slatz***
	+ celkový rozměr 167x185 mm vč bočnic (šířka lišty 160 mm)

1x lišta 160x42 mm

1x lišta 160x40 mm

 2x lišta 160x20 mm

 2x lišta 160x20 mm – pro zásuvnou lištičku

 1x lišta 160x22 mm

 2x bočnice – 185 mm

bez řezané grafiky!

**Modelový příklad 2**

**dveřní jmenovka - magnetická**

* modulový systém: ***variantní řešení „dibond“***
	+ celkový rozměr 167x160 mm vč bočnic (rozměr bez bočnic: 160x160 mm)
		- formátovananá dibondová deska tl.: 3 mm; stříbrná – 160x160 mm
		- formátovaný plech 0,5 mm, pozink – 160x80 mm
		- folie – překrytí plechu – 160x80 mm
		- 2x magnetická lišta – 155x20 mm
		- 2x AL bočnice (system Slim-Slatz) – 160 mm

bez řezané grafiky!

**Modelový příklad 3**

**výstrč**

provedení:

* materiál eloxovaný hliník; rozměr 250x150 mm

**Modelový příklad 4**

**rámeček; formát: A3**

* provedení: elox. hliník, barva/úprava: stříbrná - mat
	+ rám: AL profil – Nielsen, profil 01
	+ zadní deska: MDF
	+ krycí fólie do rámů, PVC, tl.: 0,5 mm
	+ spojovací a aretační materiál

