**Příloha č. 3**

**Modelový příklad 1**

**dveřní jmenovka**

* modulový systém: ***system Slim-Slatz***
  + celkový rozměr 167x185 mm vč bočnic (šířka lišty 160 mm)

1x lišta 160x42 mm

1x lišta 160x40 mm

2x lišta 160x20 mm

2x lišta 160x20 mm – pro zásuvnou lištičku

1x lišta 160x22 mm

2x bočnice – 185 mm

bez řezané grafiky!



**Modelový příklad 2**

**dveřní jmenovka - magnetická**

* modulový systém: ***variantní řešení „dibond“***
  + celkový rozměr 167x160 mm vč bočnic (rozměr bez bočnic: 160x160 mm)
    - formátovananá dibondová deska tl.: 3 mm; stříbrná – 160x160 mm
    - formátovaný plech 0,5 mm, pozink – 160x80 mm
    - folie – překrytí plechu – 160x80 mm
    - 2x magnetická lišta – 155x20 mm
    - 2x AL bočnice (system Slim-Slatz) – 160 mm

bez řezané grafiky!




**Modelový příklad 3**

**výstrč**

provedení:

* materiál eloxovaný hliník; rozměr 250x150 mm



**Modelový příklad 4**

**rámeček; formát: A3**

* provedení: elox. hliník, barva/úprava: stříbrná - mat
  + rám: AL profil – Nielsen, profil 01
  + zadní deska: MDF
  + krycí fólie do rámů, PVC, tl.: 0,5 mm
  + spojovací a aretační materiál

